|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号/名称**  |  **T80M 安卓三防平板电脑** |
| **产品参数** | **标准配置** | **可选配置** |
| **物理参数** | 尺寸 | 226\*145\*21.8mm |  |
| 颜色 | 黑色 | 颜色可定制 |
| **系统平台** | 处理器 | MTK6771，8核，2.0GHZ |  |
| 内存 | 4GB | 2GB、6GB |
| 硬盘 | 64GB | 32GB，128GB |
| 操作系统 | 安卓10，带GMS |  |
| 电池 | 10000mAh，3.8v高压锂电池，续航10h（1080P+50%亮度） |  |
| 充电指示灯 | 1：电量≤10%红灯闪烁，插适配器红灯常亮充电2：10%电量≤90%，插适配器红灯常亮充电3：电量＞90%，插适配器绿灯常亮充电 |  |
| 摄像头 | 前摄：5MP定焦摄像头，  |  |
| 后摄：13MP自动对焦摄像头 |  |
| 1A真闪，闪光灯 |  |
| 2G/3G/4G | GSM: B2/B3/B5/B8WCDMA: B1/B2/B5/B8CDMA2000LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B,B12/B13/B14/B66/B71LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |  |
| 定位 | GPS、北斗，伽利略、GLONASS | 可选U-BLOX M8N、 |
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI |  |
| 蓝牙 | Bluetooth 4.2 (BLE) class1 传输距离：10m |  |
| 电源 | 5V/3A（DC接口） | 5V/3A（航插接口） |
| **显示** | 分辨率 | 800\*1280，8 IPS LCD，16:10竖屏 | 800cd/㎡（1200\*1920） |
| 亮度 | 300cd/㎡ | 1000cd/㎡（800\*1280） |
| 触摸屏手写笔 | ,5点/10点触控，可选 | 湿手触摸，手套触摸主动/被动电容笔 |
| 盖板玻璃 | 硬度7H | AG+AF防眩光镀层，AR增透光镀层 |
| **按键** | 开机键 | \*1 |  |
| 音量键 | \*2，Vol+，Vol- |  |
| 自定义按键 | \*2，P键、F键 |  |
| **声音** | 喇叭 | \*2，喇叭 1.2W/8Ω 铝膜，IP67防水喇叭； |  |
| 听筒 | \*1，IP67防水听筒 |  |
| 麦克 | \*2，模拟MIC，IP67防水等级 |  |
| **接口** | USB | \*1，Type-C USB2.0支持OTG |  |
| DC | \*1，DC 5V/3A, |  |
| HDMI | \*1，Mini HDMI |  |
| 耳机 | \*1，3.5mm标准耳机接口 |  |
| Pogo Pin | \*1,12Pin USB+充电 |  |
| SIM 卡 | \*1，标准 Micro SIM 卡槽 |  |
| TF 卡 | \*1，最大支持256GB扩展 |  |
| 传感器 | 重力感应 | OK |  |
| 陀螺仪 | OK |  |
| 指南正 | OK |  |
| 光感 | OK |  |
| 距离感应 | OK |  |
| 功能模块 | NFC | 13.56MHZ支持 14443A/14443B/15693等协议 |  |
| 高频RFID | / | 13.56MHZ支持 14443A/14443B/15693等协议 |
| 超高频 | / | PR9200，距离1：1.5M-3M:距离2：5M-8M |
| / | R2000，距离10M-18M  |
| 身份证 | / | 标准二代离线身份证 |
| 指纹 | / | 1：普通工业指纹2：公安部认证指纹3：FBI认证指纹 |
| 1D扫描头 | / | Zebra SE655 |
| 2D扫描头 | / | Zebra SE4710 |
| 可靠性 | IP防护等级 | IP67认证证书 |  |
| 抗跌落 | 1.2M，水泥地板 |  |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |  |
| 存储温度 | -30℃~70℃ |  |
| 认证 | CE | OK |  |
| RHOS2.0 | OK |  |
| IEC62133 | OK |  |
| 空海运鉴定书 | OK |  |
| IP67 | OK |  |
| GMS | OK |  |
| MSDS | Ok |  |
| UN38.3 | Ok |  |
| 配件 | 绑带 | / | 可选 |
| 360度球头车载支架 | / | 可选 |
| 充电扩展底座 | / | 可选 |
| Type-C数据线 | / | 可选 |
| OTG线 | / | 可选 |

